Microsoft Windows [version 10.0.10240]

(c) 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Jean.ASUS->ipconfig /all

**Configuration IP de Windows**

Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : N751JK

Suffixe DNS principal . . . . . . :

Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride

Routage IP activé . . . . . . . . : Non

Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non

Liste de recherche du suffixe DNS.: Livebox-a804

**Carte Ethernet Ethernet 2 :**

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home

Description. . . . . . . . . . . . . . : ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-05-1B-AB-00-6A

DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

Configuration automatique activée. . . : Oui

Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9cf7:fc73:a061:f405%5(préféré)

Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.22(préféré)

Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0

Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 20 août 2015 12:23:23

Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 21 août 2015 12:23:23

Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184550683

DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-4F-0C-89-54-A0-50-8C-B0-18

Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . :192.168.1.1

NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

**Carte réseau sans fil Wi-Fi :**

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home

Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260

Adresse physique . . . . . . . . . . . : 48-51-B7-37-07-03

DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

Configuration automatique activée. . . : Oui

Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b1f1:1ff0:cf2a:a834%12(préféré)

Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(préféré)

Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0

Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 20 août 2015 11:31:10

Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 21 août 2015 16:06:47

Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 373838263

DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-4F-0C-89-54-A0-50-8C-B0-18

Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

192.168.1.1

NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé