Microsoft Windows [version 10.0.10240]

(c) 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Jean.ASUS->ipconfig /all

**Configuration IP de Windows**

 Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : N751JK

 Suffixe DNS principal . . . . . . :

 Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride

 Routage IP activé . . . . . . . . : Non

 Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non

 Liste de recherche du suffixe DNS.: Livebox-a804

**Carte Ethernet Ethernet 2 :**

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home

 Description. . . . . . . . . . . . . . : ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-05-1B-AB-00-6A

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

 Configuration automatique activée. . . : Oui

 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9cf7:fc73:a061:f405%5(préféré)

 Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.22(préféré)

 Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0

 Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 20 août 2015 12:23:23

 Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 21 août 2015 12:23:23

 Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

 Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184550683

 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-4F-0C-89-54-A0-50-8C-B0-18

 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . :192.168.1.1

 NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

**Carte réseau sans fil Wi-Fi :**

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home

 Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 48-51-B7-37-07-03

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

 Configuration automatique activée. . . : Oui

 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b1f1:1ff0:cf2a:a834%12(préféré)

 Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(préféré)

 Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0

 Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 20 août 2015 11:31:10

 Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 21 août 2015 16:06:47

 Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

 Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 373838263

 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-4F-0C-89-54-A0-50-8C-B0-18

 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

 192.168.1.1

 NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé