****

**Configuration du clavier LCD extra plat**

Ce clavier est conçu à la base pour les systèmes Somfy Protexiom. Il peut toutefois être configuré pour fonctionner avec les systèmes ASR.

Pour cela :

1. Retirer une pile
2. Tout en remettant la pile, appuyer sur « 1 » sans relâcher jusqu’à la disparition de la lettre « C »

Pour remettre le clavier en mode alarme de type Protexiom :

1. Retirer une pile
2. Tout en remettant la pile, appuyer sur « 2 » sans relâcher jusqu’à la disparition de la lettre « C »

**Enregistrement du clavier dans la centrale :**

1. Appuyer sur « Off » d’une télécommande jusqu’à extinction du voyant (la centrale bipe et passe en mode d’enregistrement de nouveau matériel).
2. Appuyer brièvement sur « Off » sur le clavier. La centrale doit biper pour signaler l’enregistrement.