Ma procédure de réinitialisation volet SOMFY télécommande :RTS PURE \_TELIS 4

**Coté volet** : faire la procédure d’initialisation totale par le secteur :

Le volet étant sous tension, couper son alimentation pour 2 secondes, rétablir son alimentation pour 8 secondes, recouper son alimentation pour 2 secondes et pour finir, rétablir son alimentation.

**Coté Télécommande** : sélection du canal du volet et attendre que la led s’éteigne. Au dos de la télécommande faire un appui sur le bouton poussoir «  programmation » jusqu’à ce que la led du canal se rallume puis s’éteigne.

\_faire un appui simultané sur les touches « montée » et « descente »

Le vloet acquitte par un bref mouvement de « montée/descente ».

\_faire un appui sur la touche  « descente », le volet descend en bas( s’il s’arrête avant d’être à fond en bas, ré-appuyer sur la touche « descente ».

\_le volet étant arrêté en bas, faire un appui sur les touches « MY » et « montée » pendant 3 secondes. Le volet monte seul, (pas besoin d’appuyer sur la touche montée.) arrivé à mi course, on arrête le volet par un appui sur la touche « MY ».

\_le volet étant arrêté à mi-course, faire un appui maintenu sur la touche « montée ». le volet monte au plus haut. Relâcher la touche « montée ».

\_le volet étant arrêté en haut, faire un appui sur les touches « MY » et « descente » pendant 3 secondes. le volet descend. On arrête le volet au milieu de sa course par un appui sur la touche « MY ». une fois le volet arreté, faire un appui long sur la touche « MY ».

Le volet acquitte par un mouvement de « montée/descente »

\_faire un appui court sur la touche « programmation » au dos de la télécommande

\_le volet acquitte par un mouvement de montée descente.

La télécommande possède 4 canaux. Il est possible d’affecter un canal différent à chaque volet. Il est aussi possible de sélectionner les 4 canaux ensemble ( c’est un groupe ) et d’affecter 1,2,3 ou 4 de ces volets au groupe. Ainsi en sélectionnant le groupe, on peut commander les 1,2,3,4, volets ensemble.

**Affectation d’un canal à un volet** : le volet concerné seul étant sous tension, sélectionner le canal désiré, la led correspondante s’allume. Attendre qu’elle s’éteigne, puis faire un appui de 2 secondes sur la touche « programmation » au dos de la télécommande. La led du canal se rallume. Faire un appui bref sur la touche « programmation » au dos de la télécommande. La led du canal désiré doit confirmer en clignotant.

**Affectation d’un canal ( du volet correspondant) à un groupe de volets** :

Exemple volet 2 au groupe de la télécommande telis N°1 ( j’ai 7 volets repartis en 2 groupes)

Sélection du canal 2 sur la télécommande N°1, attendre extinction de la led. Appui sur la touche « programmation » au dos de la télécommande jusqu’à ce que la led du canal 2 se rallume. Sélectionner alors le groupe de la télécommande N°1 ( les 4 leds doivent clignoter en même temps). Et faire un appui rapide sur la touche « programmation » au dos de la télécommande.

**Affectation d’un volet de la télécommande N°1 au groupe de la télécommande N°2**

Il faudra répéter la manipulation pour chaque volet d’un groupe pour l’affecter au groupe de l’autre télécommande.

Ceci permettra de pouvoir commander les 7 volets ensemble indifféremment avec la télécommande N°1 ou la N°2

Exemple volet 1du groupe de la télécommande N°2 au groupe de la télécommande N°1 ( j’ai 7 volets repartis en 2 groupes)

Sélection du canal 1 sur la télécommande N°2, attendre extinction de la led. Appui sur la touche « programmation » au dos de la télécommande jusqu’à ce que la led du canal 1 se rallume. Sélectionner alors le groupe de la télécommande N°1 (les 4 leds doivent clignoter en même temps). Et faire un appui rapide sur la touche « programmation » au dos de la télécommande.