**Installation de la carte 70GDK en remplacement de la carte K5-K10RTR.**

**compte rendu d'essai infructueux.**

Porte fermée, poignée déverrouillée.
**- *Branchement sur la prise de courant 220v***

les deux voyants d'allument
le voyant réglage s'éteint
le voyant vitesse clignote puis reste allumé
***- Appui sur "réglage"***le voyant réglage s'allume quelques secondes et s'éteint.

***- Appui sur "vitesse"*le voyant vitesse s'allume et reste allumé**.

Après quelques secondes les 2 voyants sont allumés

Puis seul le voyant "vitesse" reste allumé.

Le chariot n'est pas activé.