BOITIER SOMFY 2400581



V :Raccordé sur le bus (4)

V : Raccordé sur le bus (3)

Relais RL1 (T1) ?

Relais RL1 (T1) ?

Relais RL2 (C2) ?

Relais RL2 (T2) ?

(+) : raccordé avec le blanc du clavier

(-) : raccordé avec le marron du clavier

(E) : raccordé avec le vert du clavier