1ETAPE

J’ai cliqué sur ajouter dans l’onglet RTS



2 ETAPE

Je clique sur volet roulant



Et je clique sur l’onglet continuer

3 ETAPE

J’ai testé l’ouverture et la fermeture du volet roulant en actionnant l’interrupteur filaire (je n’ai pas de télécommande RTS

Donc je clique sur continuer



4-ETAPE

Je choisi l’actionneur « smoove origin RTS » et je clique sur continuer



5-ETAPE

Je suis les indications, je clique sur le bouton « prog » du mico module



6-ETAPE

Il trouve le micro module mais cela ne fonctionne pas

